**Правила использования газовой колонки (проточного водонагревателя) .**

**1. помещение, которое оборудуется газовой колонкой, должно иметь беспрепятственный доступ воздуха, а так же вытяжную систему у потолка;**

**2. перед началом использования откройте форточки и убедитесь, что присутствует тяга до розжига. Для этого поднесите зажженную спичку к отверстию для проверки, пламя должно втягиваться внутрь;**

**3. после розжига колонки, вновь убедитесь в наличии тяги дымохода;**

**4. без необходимости не запускайте систему, контролируйте температуры воды согласно инструкции по эксплуатации;**

**5. запальники не должны оставаться горящими длительное время;**

**6. допускайте к оборудованию только обученных людей.**

**Запрещается:**

**1. использовать газовую колонку при отсутствии или недостаточности тяги, а так же при обратной тяге;**

**2. герметизировать помещения, где находится оборудование (это нарушит воздухообмен);**

**3. оставлять без присмотра проточный нагреватель с зажженной горелкой, а так же оставлять открытым газовый кран при не зажжённой запальной горелке;**

**4. использовать колонку с неисправной автоматикой и прочими неисправностями, а так же внешними повреждениями.**